<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CryptLoad>
  <Router name="fiberline CAS2040 Firmware 6.0" />
  <Command method="Auth" action="" />
  <Command method="Get" action="ipstatus">
    <Parameter name="disconn" value="RELEASE / DISCONNECT" />
  </Command>
  <Command method="Get" action="ipstatus">
    <Parameter name="conn" value="RENEW / CONNECT" />
  </Command>
</CryptLoad>