矽银负离子除臭剂(电气石汗蒸房,托玛琳汗蒸房,负离子汗蒸房:负离子产品)

|  | 设为首页 |  | 加入收藏 |  | RSS地图 |  | 在线留言 |

网站首页 | 关于公司 | 新闻中心 | 产品展厅 | 招商加盟 | 教育培训 | 资料下载 | 联系我们 | 在线留言

| 产品展厅 |

· 汗蒸房产品
· 电气石产品
· 负离子产品
· 托玛琳产品

|  | 负离子产品 |

矽银负离子除臭剂

> 矽银负离子除臭剂使用说明

> l 反应机制

> 本公司之矽银负离子除臭剂系由极微份子奈米SiAg及电解质等复方制成，与一般之光触媒只使用TiO2之

> 功能有绝对差异。因电解质在矽银负离子触媒作用下对物质之初期反应快速提升，使其能在极短时间内且无须

> 光源下，即可发挥除臭杀菌之功能，与一般之光触媒需光源照射下100分钟方能发挥功能有绝大差异。

> l 水溶性与无害人体成份

> 本矽银负离子除臭剂系由纯水乳化制成，成份均为无害人体之物质，可直接接触皮肤。

> l 具清洁除油功能

> 因矽银负离子内含界面活性剂，具有极佳之清洁及除油功能，可用于皮肤或擦拭物之清洁及除臭杀

> 菌(如脚臭) .

> l 无光源下亦能发挥作用

> 因电解质在矽银负离子奈米粒子的催化下，即使无光源亦能发挥杀菌及除臭功能，以发挥其长久之负

> 离子触媒功能 .

> l 使用说明

> ◎ 脱臭/除臭( 1 –30 秒即见功效 )

> 直接喷于作业场所即可达到立即及长期之异味去除功效 :

> 1). 香烟气味 . 酒精 . 乙醛 . 甲苯…等胺类 . 醇类 . 芳香族及醛类 .

> 2). 厕所中之氨气及细菌恶臭 .

> 3). 印刷工厂…等有机溶剂作业场所之有害物质去除 .

> 4）宠物住所．睡垫．排泄物之异味去除

> ◎ 杀菌/抑菌

> 直接喷于细菌滋生场所,宠物住所可立即灭菌并维持长时间之抑菌功能，对皮肤接触亦无妨 .

> ◎ 亲水性/去污性

> 用于汽车玻璃, 眼镜 …等光亮物品亦能发挥绝佳之去污,光亮及防雾之功能,惟需少量使用 , 以免擦拭不易

> 注意事项

> 1）．本矽银负离子除臭剂由多项物质乳化而成，因此喷洒于平滑表面时会呈现白雾状而出现分散现象，

> 请将之擦拭均匀并维持微湿状，如此干燥后方不致留下白点班痕，则请再喷一次并在微湿状态下擦拭均匀

> 即可

> 2）．本矽银负离子杀菌除臭剂,车体内除臭时,不要直接喷到皮革上,皮革上如有本剂需马上擦干

> 3）．本矽银负离子除臭剂久置后会有沉淀现象，使用前需轻轻摇一摇

> 有效期限；常温下

版权所有：东星网络提供技术支持

地址:哈尔滨市南岗区闽江路58号 电话：0451-55179667 全国免费咨询电话：400-711-6167
咨询QQ:66205366 张经理：13796047587 赵经理:13895785346 ICP备：黑ICP备05031072号