矽银负离子汽车节油器(电气石汗蒸房,托玛琳汗蒸房,负离子汗蒸房:负离子产品)

|  | 设为首页 |  | 加入收藏 |  | RSS地图 |  | 在线留言 |

网站首页 | 关于公司 | 新闻中心 | 产品展厅 | 招商加盟 | 教育培训 | 资料下载 | 联系我们 | 在线留言

| 产品展厅 |

· 汗蒸房产品
· 电气石产品
· 负离子产品
· 托玛琳产品

|  | 负离子产品 |

矽银负离子汽车节油器

矽银负离子节油器

节能加速器说明书

产品种类：

一.纳米汽车节能加速器

1.型号：桑塔纳2000、捷达、长安之星、神龙富康、昌河北斗星、柳州五菱、帕萨特

2形态：为汽油滤清器

产品功能说明 :

节油，可节省燃油8-20% ( 视车种 、车况、环境与驾驶习惯知不同而异 )。

活化燃油分子，可降低积碳产生机率。

清洁保护引擎，延长引擎寿命，增长触媒转换器使用年限。

油料燃烧更完全，降低NOx 及 CO废气的产生。

因燃烧更顺畅而减少抖动，行驶更平顺，马力更强，加速性更佳。

原理说明 :

油料分子在经由远红外线节能加速器所释放出来的能量共振下，可使油分子团变得更微细，而提升燃烧效率。由于燃烧效率的提高，相对的耗油量减少，废气量变少，引擎室的积碳亦相对变少，使引擎的马力可大幅提升，进而使加速能力提高。

另由于引擎运转平顺，减少车辆抖动，行驶更为平顺。

因系物理能量来改变油分子团结构，中途并未有任何添加物及溶出物产生，不会伤及引擎与车体，又可长期使用，不须任何更换或添加物，可谓暨环保又干净的节能科技产品。

产品型态及安装方法

直接更换为节油滤油器即可。

产品注意事项

本产品节油率在不畅通城市路上，由于频繁的启动与刹车使节油率较低，但动力明显提升。而在60公里时速以上，节油率可达8%---20%之间。

版权所有：东星网络提供技术支持

地址:哈尔滨市南岗区闽江路58号 电话：0451-55179667 全国免费咨询电话：400-711-6167
咨询QQ:66205366 张经理：13796047587 赵经理:13895785346 ICP备：黑ICP备05031072号