文字题1&
问答题&

#
1.安全生产标准化的定义&
    答：“安全生产标准化”是指通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。这一定义涵盖了企业安全生产工作的全局，是企业开展安全生产工作的基本要求和衡量尺度，也是企业加强安全管理的重要方法和手段。而《标准化法》中的“标准化”，主要是通过制定、实施国家、行业等标准，来规范各种生产行为，以获得最佳生产秩序和社会效益的过程，二者有所不同。&
2.隐患治理的措施&
    答：企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。&
3.安全文化的核心是什么？&
    答：安全文化的核心是树立“以人为本”的安全理念，唤起企业对安全生产的高度关注，提高全体职工的安全健康意识和安全文化素质，发动职工参与，接受职工监督，进而保护职工的安全和健康。要真正做到“安全第一，预防为主，综合治理”，形成人人“关爱生命、关注安全”的良好企业生产环境。&
4.事故调查规程中八级电网事件有哪些？&
    答：未构成七级以上电网事件，符合下列条件之一者定为八级电网事件：（1）110千伏（含20千伏、6千伏）供电设备（包括母线、直配线）异常运行或被迫停止运行，并造成减供负荷者。（2）10千伏（含20千伏、6千伏）配电站非计划全停。（3）35千伏变压器等主设备无主保护，或线路无保护运行。&
5.事故调查规程中六级电网事件有哪些？&
    答：（1）造成电网减供负荷40兆瓦以上100兆瓦以下者。（2）变电站内110千伏（含66千伏）母线非计划全停。（3）一次事件造成同一变电站内两台以上110千伏（含66千伏）主变跳闸。（4）装机总容量200兆瓦以上1000兆瓦以下的发电厂因安全故障造成全厂对外停电。（5）地市级以上地方人民政府有关部门确定的二级重要电力用户电网侧供电全部中断。&
6.沟槽开挖时，应注意什么？&
    答：沟槽开挖时，应将路面铺设材料和泥土分别堆置，堆置处和沟槽应保留通道供施工人员正常行走。在堆置物堆起的斜坡上不准放置工具材料等器物，以免滑入沟槽伤害施工人员或损坏电缆。&
7.架空绝缘导线应设立哪些运行、检修工作需要的专用装置？&
    答：为满足运行、检修工作需要，架空绝缘导线应在线路的适当位置，设立验电接地环或其他验电接地装置。&
8.交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、撤线时，应采取哪些措施？&
    答：交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、撤线时，应先取得主管部门同意，做好安全措施，如搭好可靠的跨越架、封航、封路、在路口设专人持信号旗看守等。&
9.测量带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离)，可使用哪些工具，并注意哪些问题？&
    答：带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离)，可用测量仪或使用绝缘测量工具测量。禁止使用皮尺、普通绳索、线尺等非绝缘工具进行测量。&
10.电力线路安全工作的组织措施有哪些？&
    答：在电力线路上工作，保证安全的组织措施：1)现场勘察制度。2)工作票制度。3)工作许可制度。4)工作监护制度。5)工作间断制度。6)工作终结和恢复送电制度。&
11.高压回路上的工作中，关于接地线的移动或拆除，有何规定？&
    答：1)严禁工作人员擅自移动或拆除接地线；2)高压回路上的工作，需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者，必须征得运行人员的许可(根据调度员指令装设的接地线，必须征得调度员的许可)，方可进行；3)工作完毕后，应立即恢复接地。&
12.可由单人值班或单人操作的高压设备，要求符合哪些条件？&
    答：1)室内高压设备的隔离室设有遮栏，遮栏的高度在1.7m以上，安装牢固并加锁；2)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与断路器(开关)隔离或装有远方操作机构。&
#