
http://www.it9000.com/files/LCall5.0.1-shrec.rar
欢迎使用小灵呼产品 www.it9000.cn 
当前电脑必须已经插上语音卡，否则无法安装启动。
不需要另外使用语音卡驱动，本软件包自带语音卡驱动。

1. 直接点击运行setup.exe缺省安装一步到底即可,选择卡类型。安装过程中如果安全卫士360提示要添加小灵呼服务，直接允许。

2. 本电话录音软件支持如下电话录音卡：
SHT-16B-CT/PCI  16路三汇电话录音卡(模块式) 
SHT-8A/PCI	8路三汇电话录音卡（集成式）
SHT-8B/PCI 8路三汇电话录音卡 (模块式)

3. 本软件缺省安装配置支持SHT-8A/PCI的8路电话录音卡8路，其它型号，请按软件界面的新手上路提示进行设置通道及工号。

4. 安装完毕后按提示自动启动并登录。缺省用户：801，缺省密码：801

5. 手工启动并登录的方法是： 手工启动小灵呼LCall,LQ服务。然后在IE地址栏输入  http://localhost:7627/v/logon　登录

更复杂的功能需求请联系供应商。


6. 关于新手上路，软件首次登录后请按照 首页 --->新手上路 严格按照提示内容设置相关参数，尤其要输入卡编号,比如卡的标签上是G0120023，只需要输入数字部分即可，即120023