部分常用对讲机的写频方法-免费版

# 部分常用对讲机的写频方法

[提要] TK208/308对讲机有三大模式即频率设置模式，维修模式和用户使用模式，进行功能设置时应进入频率设置模式。

■TK2118-3118调频率方法

1．按住MONI键+DIAL键开机至显示SELF;

2．按一下LOW显CH1，转动频道旋钮"ENC"选择所需信道;

3．按一下PTT键显------2，按一下LOW键显示接收频率，按住"1"键转动频道旋钮"ENC"调整数，松开"1"键转动频道旋钮

"ENC"调小数，按PTT键直到显示-------4，按一下LOW显示出发射频率，调整方法与调整接收频率相同。按PTT键直到显示CH2

。此时一信道已存好。

4．选择其他信道的设置，请重复以上的步骤。按FUNC显示SELF，关机---ok!

■TK3118调选呼方法

写完频率，调至（可选信令），选择DTMF，调至于》》3

符号，显示频道编辑---频道1。选择第六项，XP不静音选择（载波+DTMF）点击确认。点击编缉，选择DTMF（双音多频）

（D），点击编缉，选择DTMF键制式或（12键或16键）点确认。点解码，选择：

DTMF信令。选择呼叫

中间代码#

组代码关：选择（ABCD*#）

呼叫报警常规或连续

自动应答

自动复位定时器（妙）

ID代码输入自身码

■TK3118调VOX方法

1.开机;

2.长按FUNC两秒至"F"闪烁;

3.按"LOW"---VOX闪烁；

4.旋钮选择等级，建议设置为1，不然延时过长。

■TK208-308调频方法

1.清频：按住PTT+CSET+开机；

2.写频：按MONI，液晶板上显示的频点大数150.00闪动，此时调出所需的频点，按一下CSET选择信道数，为第一频01开始)

，按一下CSET存入接收频点；

3.若发射为异频时再按一下MONI先调出发射频点,按住PTT键不放,按两下CSET和REV显示+.-

4.显示CH状态：按住PTT键和REV键开机；

5.查看频：按住PTT+CTCSS开机,再按一下LOW即可进入维修模式。

■TK-308的功能设置方法

TK208/308对讲机有三大模式即频率设置模式，维修模式和用户使用模式，进行功能设置时应进入频率设置模式。打开盖后，

将CHOFF点短接同时打开电源，此时进入频率设定模式，暂时关闭电源，按住SCAN键同时打开电源，显示屏右上角显示N01(功能

序号)，进入功能设置模式。如下功能表中各参数的设定方法如下：利用频道选择钮，对照功能设置表，选好某一功能后，利用高低

功能转换键设定功能参数，每按一下其功能设定值就变化一次。恢复到使用模式的方法：功能设置完成后，关闭电源再打开电源，机

器从功能菜单模式进入频率设置模式。再关闭电源，按住REV键的同时打开电源，机器即进入用户使用模式。

功能设置如下表所示：

序号功能名称初始值选择范围

1电池省电功能OFFON或OFF

2嘟嘟音提示功能

3监听功能

4频率步进值VHF5kHzUHF12.5kHz5kH或12.5kHz

5TO/CO扫描方式TOTO/CO

6TO扫描时的延迟时间SE1-16s

7CTCSS功能OFFON或OFF

8编码静噪功能

9编码静噪关闭延迟时间选择10s1-16s

10群呼王码选择OFFOFF.A.B.C.D.E.F

11禁发功能ONON或OFF

12发射定时器900s900s.30s.60s.90s

13编码与CTCSS同时设置时静噪开启条件OFFON或OFF

14音频报警功能

15自动应答及应答方式选择

16AN1功能及发射时机选择OFFOFF.按下.松开PTT

17DTMFF码宽选择50ms50ms-200ms

18DTMF码间间隔选择

19首位DTMF码发出延迟时间100ms100-800ms

20设置CTCSS时首位DTMF码发出延迟时间

21重拨号功能ONON或OFF

22缩位拨号功能

23自动发出DTMF码功能

2416制式键盘选择

25倒频功能

■TK-308UHF频段机的无线复制方法

此功能为大量复制提供了方便。具体操作如下：

1．先将一台TK-308UHF频段机器调整资料输入完毕，处于频率设定模式；并调一个固定的频率，如450.00MHz，设为A机。

2．调整的B、C…N台机器也处于频率设定模式。屏显频率与A机相同，即450.00MHz。

3．将设置好的A机与被调整的B、C…N台机全部关闭;并把每台机器按住LOW键开机,屏显为CLONE标志，便处于复制状态。

4．将A机按一下PTT键，A机便把机内资由无线电波以双音频的形式复制给其他机器。若屏显为“Err”标志，则复制完毕。将全

部机器关闭,对每个机器按住REV键同时开机,便可处于用户使用模式使用了。

■TK378对讲机的编程及调整

建伍TK378对讲机是一种性价比较高的机型，在此介绍其编程方法及维修时的基本调整，以供维修人员参考。

编程方法

１．同时按住ＬＡＭＰ和ＤＩＡＬ两键，接通电源，两秒钟后液晶屏显示“ＳＥＬ”，即进入了经销商模式。

２．在此显示下，按ＴＡ键，进入信道频率编程状态，显示信道号数字。

３．用信道选择旋钮选择好信道号数（共有３２个信道数）后，按ＰＴＴ键确定，再配合键盘进入该信道数的各功能设定。各项

功能的设定依次为信道号数、接收频率、接收ＣＴＣＳＳ频率、发射频率、发射ＣＴＣＳＳ频率、ＤＴＭＦ信令、ＡＮＩ功能、可否

被扫描、锁定繁忙信道、时钟拍频频率偏移、发射功率、自台号码（ＤＴＭＦ）等功能。

４．全部的信道功能、参数设定完成后，液晶屏显示“ＥＮＤ”，关机结束。注意：在设定频率时，用ＳＣＮ键可切换步进值

（６．２５ｋＨｚ／５ｋＨｚ）；按住ＬＡＭＰ键再旋转信道选择钮能以１ＭＨｚ的步进值变化。

维修该机时的调整

同时按住ＬＡＭＰ和ＴＡ键，打开电源，两秒钟后进入“测试模式”，按ＴＡ键，选择好所需频率，再同时按ＬＡＭＰ和Ｌ０键

，显示“ｔＵｎＥ”字符，进入调整模式。

１．调整高发射功率值及低发射功率值

把功率计连接到通信机上，选择好频率后，使通信机处于显示“ｔＵｎＥ”状态，按住ＰＴＴ键，便自动以高功率发射，此时，

液晶屏显示“Ｈ－－－”，一边注视功率计，一边用信道选择旋钮把发射功率调整到目标值（数值在０～２５４可调）。顺（逆）时

针方向旋转信道选择旋转，发射功率变大（小），后按任意键，调好的数值被存入存储器中，通信机回到“ｔＵｎＥ”状态，再按Ｐ

ＴＴ键，通信机便切换到低功率发射状态，此时显示“Ｌ－－－”。

２．写入接收状态“繁忙”的基准值，调整好静噪电平级３或９的数值，其他静噪电平级的值可根据３和９的数值来自动计算

将信号发生器连接到通信机上，选择好频率，使通信机显示“ｔＵｎＥ”，输入一个希望能恰好打开９级静噪的信号电平，按住

ＭＯＮＴ键，开始进行接收，此时，显示“９－－－”（数值在１～２５５内可调）。旋转信道选择旋钮到静噪恰好开启的位置，顺

（逆）时针方向旋转信道选择旋钮，静噪变深（浅），按住ＭＯＮＩ键以外的任意键，调整值被存入存储器中，通信机回到显示“ｔ

ＵｎＥ”的状态，再按ＭＯＮＩ键，则转换到对静噪电平３的调整，此时，显示屏上出现“３－－－”（数值在１～２５５内可调）

，从信号发生器输入一个希望能恰好打开３级静噪的信号电平，按任意键，调整值被存入存储器中，通信机回到“ｔＵｎＥ”显示状

态。调整９级静噪电平的步骤与此相同。

３．调整发射ＣＴＣＳＳ亚音频信号的调制频偏

把调制分析仪连接到通信机上，选择好频率和ＣＴＣＳＳ亚音频后，使通信机处于显示“ｔＵｎＥ”的状态，按ＳＣＮ键，通信

机开始自动发出预先设定的亚音频信号。当设定ＣＴＣＳＳ功能为ＯＦＦ（无效）时，发出６７Ｈｚ的亚音频信号，一边注视着调制

分析仪，一边用信道选择旋钮调整频偏，顺时针方向旋转信道选择旋钮，频偏加大,按任意键,调整值被存入存储器中,通信机回到“ｔ

ＵｎＥ”状态。

４．调整电池告警功能的临界值

用一可调稳压电源连接到通信机上，提供一个能启动告警功能的电源，按ＴＡ键，通信机自动以高功率发射，此时，显示

“Ｂ－－－”（数值在１～２５５可调），调整信道选择旋钮至发射指示灯恰好闪烁，此时便检测出电池电压低于设定值而发出的告

警信号，按任意键，调整值被存入存储器中，通信机显示“ｔＵｎＥ”状态，调试结束。

■TK378G调频方法

1.同时按住灯键和·键3秒开机。显示PORTRBLE，然后按◢三下显示SELF，按监听键显示1-1（选择信道）。然后按◢一下显

示R、00000（接收频点）。

2.按灯键显示频点（按·键可选择进度），然后按◢一下显示---，按一下灯键显示QT6.70（亚音频选择）。然后按◢一下显示

T、00000（发射频点）。按◢一下显示---,然后按灯键显示QT6.70（亚音频选择），连续按◢九下至显示1-2。

自台号码：设定完收发频点后选择DTMF，后在ID设入自台号码。

选呼：显SELF按灯键→菜单，按◣选择所要菜单按◢键确认。

■TK868车载电台手动调频方法

1按住A键，打开电源，继续按住A键，保持2秒钟，则进入初始模式。显示出现prog然后出现SEL；

2按下MON键，进入信道设定模式，显示CH1；

3信道从CH1-CH32.按D/A,SCN信道上下移；

4按CH▽项目表一所列。变更值后按CH▽当前显示被存，同时转到下一项；

5按MON返回到SEL初始模式；

6按下A键，进入编程模式，显示150-2；

7按CH▽输入表二所列。变更值后按CH▽当前显示被存，同时转到下一项；

8按A返回到SEL初始模式；

9按下MON键，打开电源,显示150-2；

10按CH▽输入表三所列。

1.扫描删除/追加删除1-DELSCN切换删除／

追加1-ADDD/A追加

2.ＤＴＭＦ信令有效２－ＯＮ

无效２－ＯＦＦ

３．ＡＮＩ有效３－ＯＮ

无效３－ＯＦＦ

４．禁发有效４－ＯＮ

无效４－ＯＦＦ

５．自台号码0005-000用DTMF键输

5-99999999入自台号码

注：请勿对接收和发射频率选择不同的步长。

有效范围备注

１．频率０－２５５

２．射频功率０－２５５３点调整

２Ｌ低０－２５５低端点

２Ｃ中０－２５５中心点

２Ｈ高０－２５５高端点

３．信令平衡０－２５５

４.最大调制频偏０－２５５３点调整

4Ｌ低０－２５５低端点

4Ｃ中０－２５５中心点

4Ｈ高０－２５５高端点

5.亚音频调制频偏０－２５５

6.接收灵敏度０－２５５３点调整

6Ｌ低０－２５５低端点

6Ｃ中０－２５５中心点

6Ｈ高０－２５５高端点

7.静噪０－4２

■TH45A调频方法

1.按住LAMP键开机，即清零。

2.按MHZ键调出信道，按VFO调小数。

3.按M键出信道，用旋钮调出所需的信道，按一下MR键存入。

4.按MHZ调发射整数，按VFO调小数。

5.按M键出信道，用旋钮调出所需的信道，按住PTT键同时按二下MR键即存入发射频率。

注13、14异频信道

■HX260写频方法

1、同时按住SC/MU和KEYL键开机，显示"-"。按一下灯键，显示CS12，CS闪动，再按一下静噪键确认；再按一下灯键，显

示000.0，00闪动，再按一下静噪键确认；按一下灯键，显示CH01，CH闪动，按一下静噪键确认；按一下灯键显示接收频率，

按住发射键调大数，松开调小数，调完后按一下静噪键确认；按一下灯键，显示C----，这是接收频率的亚音频，用旋钮调出所需亚

音频，按一下静噪键确认；按一下灯键显示发射频率，按住发射键调大数，松开调小数，调完后按一下静噪键确认；按一下灯键，

显示发射频率的亚音频，用旋钮调出所需的亚音频，调完后按一下静噪键确认。

2、按一下灯键显示下一个信道，其调法如上。

■GP2000手动调频方法

1.进入经销商设置后：按住PTT+MONI+"+"键开机，屏幕显示"PRO-CLR"。

字样：如显示"PROTECT"字样，那时用户设置，重复一遍。

2.编程：进入经销商设置后，关机，按住MONI键开机，屏幕显示"RW"字样，按一下"+"，显示CH-001，按一下PTT键，显示

CH-ON，再按一下PTT键，显示R······，用键盘直接输入接收频点：再按一下PTT键，显示T······，用键盘直接输

入发射频点：调好后一直按PTT键直到显示下一信道为止。关机，开机即可。

无限复制：关机，母机按住MONI键开机，显示"RW"字样，再按一下"+"，显示CH-001，调到所需的信道，一直按PTT键直到

显示CH-COPY，按一下PTT键，子机开机即可。复制完后母机显示"COPY-OK"。关机，开机即可。

■PTX760_v30

关于开机自检提示音的修改在Edit下

Mptpersonality----VolumeandAlerts

----volumeandAlerts

1.将SelfTestAlert选择为Fixed

2.将TrunkFixedAlertVolume改为50或更小[0-50]

如果想修改通话时声音大小，则修改

TrunkVariableAlertVolumeOffset一项[-127-127]

■威泰克斯VX-160/180电脑置频方法

1、开编程软件后，用鼠标点一下RADIO，出现三个菜单，点一下UPLOAD，出现：swithradioOFF，thenbackonto

startonloading.它的意思是先把对讲机关机，然后再开机。读完后按一下回车键确认。

2、然后在下方开始更改频率，如果接收和发射为同频，则输完接收频率后按一下回车键确认即可；如果接收和发射不同频，则

在输完接收频率按回车键确认后按→键继续更改发射频率。如该信道不显示，则用鼠标点一下该信道的第一项。

3、输完后用鼠标点一下RADIO，点一下第二项download,开始写频，写完后关机，再开机即可。

■威泰克斯VX-1R调频方法

VX-1R有两个信道组（GROUP1和GROUP2），用户可选择其中一个进行编程和使用。

按住M/V键开机，可在GROUP1和GROUP2之间切换。

GROUP1可存储52个常规信道，加10个中波电台，10个扫描范围；

GROUP2可存储142个常规信道，加10个中波电台。

输频：1、按BAND键选择所需频段。

2、调整DIAL,选择所需的接受频率,若需要CTCSS/DCS，需先设置好CTCSS/DCS工作方式及工作频点。

3、按住FW键一秒，此时显示屏左下角有"F"闪动，在频率上出现信道号，用DIAL旋钮选择所需信道，快速按下FW键。（同频

以下三步不需进行）

4、旋转DIAL选择所需的发射频率。

5、按FW键一秒，此时"F"使用DIAL选择旋钮至第3步所选择信道。

6、按PTT键同时快速按下FW键。

信道操作：

按一下M/V键，进入信道操作模式，用UP或DOWN键选择，如果转动旋钮开关，退出信道操作，进入频率操作。

信道隐藏：

按一下M/V键进入信道操作模式

按住F/W键1秒，然后用旋钮开关选择所需隐藏信道号。

按一下M/V键，该信道消失，回到主信道。

要重新使用被隐藏信道，在频率操作模式中按住F/W键1秒，然后旋钮开关选择隐藏信道号，按一下M/V键。

■TK-208/308扩业余频段

KENWOOD的TK-208/308作为专业型号的对讲机在只有VHF低段机可以工作在144-146MHz业余频段，对于UHF机则不能

覆盖UHF全段。而KENWOOD的TH-22/42作为业余机种可以分别覆盖VHF/UHF全段，我们发现两种机器内部结构有很多相似之

处，所以断定TK-208/308必可以工作在业余频段。

在TK-208/308的控制板上可以找到在CN203下有一个4*2矩阵区域，他们是对CPU进行预置，从而控制对讲机的具体工作频

率范围，由此我们只需改动矩阵排列即可拓展收发频率：

[CN203]

1234

5678

对于TK-208机型可以预置10010011（1表示连接，0表示空开，贴片元件取自原机，下同）达到138-174MHz的收发范围，

如果需要设定纯业余机可以预置10011010使机器工作在144-146MHz.

对于TK-308机型可以预置：

10010101==〉400-470MHz之间可以连续收发。

10011001==〉400-520MHz收听430-440MHz允许发射。

00110001==〉430-490MHz之间可以连续收发。

一般原机改动后可以直接工作，为了达到最佳状态可以在有仪器检测的条件下微调通带。

TK-208/308在用户模式下只能显示信道给业余无线电爱好者使用带来不便，其实在维修模式中对于业余使用更为简便，在用

户模式下将CHOFF点短路开机进入置频模式，再按主PTT和CTC键开机即可进入维修模式，使用效果与TH-22/42大致相同，同样

有频率扫描功能。

■ALINCODR-430的调频方法

功能操作步骤

-----------------------------------------------

机器复位按住F键再开机(注意所有存储的频道信息会丢失)

频道/频率显示方式切换按住TOT/SHIFT键再开机

VFO-->存储频道在存储频道方式下按VFO/Mem键

存储频道-->VFO在VFO方式下按VFO/Mem键

在VFO方式下改变频率转动主旋钮或按DTMFMic上的UP和Down键

改变频率变动按一下F键,再按CALL/CHSP键，这时LCD上显示出原设定的步长，转动主旋钮或按DTMFMic上的UP和Down键

到自己所需步长为止。步长可以是5/10/12.5/15/50..KHz

在VFO方式下以1MHz步按MHz键，转动主旋钮或按DTMFMic上的

距改变频率UP和Down键

在VFO方式下扫描按住DTMFMic上的UP或Down键数秒钟，分别向上或向下扫描,按PTT或其它按钮后扫描停止

在存储频道方式下扫描按住DTMFMic上的UP或Down键数秒钟，分别向上或向下扫描各存储频道,按PTT或其它按钮后扫描停止

设定收发频差按一下F键,再按TOT/SHIFT键，LCD上显示出内设的收发频差,转动主旋钮或按DTMFMic上的UP和Down键可改

变频差值(MHz键也可配合使用)。重复按F键和TOT/SHIFT键，则可依次设定正频差,负频差,和取消频差(同频)

存储频道在VFO方式下设定频率和收发频差,按F键，转动主旋钮选定频道(1-16和CALL),再按VFO/M/MW键

调出呼叫频道(CALL)按CALL键

设定发射哑音频率按TSQ键，再转动主旋钮即可改变发射哑音频率(接受哑音解码器为选件)

大小功率档切换按F键，再按MHz/H/L键

另外还有一些辅助功能(如TOTtransmitterofftimer)，不常用，不在此处介绍。

标签：

- 摩托罗拉对讲机GP328Plus
- 摩托罗拉防爆对讲机GP328
- TK-2160/3160
- KENWOOD TK-3230
- 伍建TK-2207/3207对讲机

- KENWOOD TK-208对讲机维修一例
- 马兰士 HX260U／V对讲机编程方法
- KENWOOD 系列对讲机复位方法
- 数字集团电话”和“模拟集团电话”集团电话交换机的区别

上一篇：对讲机一些主要的性能指标 下一篇：无线对讲机使用注意事项
您所在的位置：首页 > 技术中心 >

## 部分常用对讲机的写频方法