GP328防爆摩托罗拉对讲机-免费版

# 摩托罗拉防爆对讲机GP328

点击查看大图
说明：通迅频道数：16
最大通话距离：3公里
对讲机频率范围：136MHz-174MHz/330MHz-400 MH
显示屏：有
电力供应：标准大容量镍氢电池
货号：CN-GP328
产品属性
（一）、领先的音频技术保障 MOTOROLA的独有的语音压缩与低电平扩展技术，为您提供更加清晰、明脆、强而有力的高质量语音，即便是在嘈杂的声音环境中，同样能够保证通畅无阻的通讯。
（二）、紧急报警与警告轻轻地按一个紧急按键便可使摩托罗拉自2001年起，摩托罗拉对讲机业务集团在国内首家推动了民用对讲机的标准制定及频率开放。随即推出摩托罗拉全新的对讲机品牌Walkie Talkie民用对讲机系列产品。目前，该公司在国内民用对讲机市场处于领先地位。 摩托罗拉 对讲机GP328发出尤其刺耳的警报声音，为您提供及时有效的告警救助，专为紧急情况而设计，完全可以满足紧急危险状况下通讯的需求。
（三）、可调节的射频功率在节省电池电量耗费的同时满足优化覆盖区的需要。
（四）、LED三色电池电量指示图表 MOTOROLA对讲机机器身体上部分的LED三色指示灯，可时刻提醒该对讲机的电池剩余电量。
（五）、12.5kHz／25kHz可转换信道间隔任何情况下灵活而方便的信道间隔转换要求。
（六）、脱离网络状态下工作／转发器开与关经由转发器（中继台、中转台）以满足宽广区域的信号覆盖，或这不经中继台（中转台、转发器）而与另一台对讲机直联，这种脱网与在网自由地转换，可非常方便地实现您所需要的工作状态。
（七）、内置语音激活发射（VOX-语音激活发送）用于非手持作业，通过对头戴式耳机来实现这一功能。
（八）、严格静噪／普通静噪可方便地切换采用严格静噪滤除过度的背景噪声，或为普通覆盖而采用普通静噪。
（九）、现场改装任选插卡（1）．实现电话接入能力的“双音多频解码”。（2）．纪录和回放通话内容的“语音储存”。
功能特点
（一）、领先的音频技术保障
MOTOROLA的独有的语音压缩与低电平扩展技术，为您提供更加清晰、明脆、强而有力的高质量语音，即便是在嘈杂的声音环境中，同样能够保证通畅无阻的通讯。
（二）、紧急报警与警告
轻轻地按一个紧急按键便可使摩托罗拉GP328对讲机发出尤其刺耳的警报声音，为您提供及时有效的告警救助，专为紧急情况而设计，完全可以满足紧急危险状况下通讯的需求。
（三）、可调节的射频功率
在节省电池电量耗费的同时满足优化覆盖区的需要。
（四）、LED三色电池电量指示图表
MOTOROLA对讲机机器身体上部分的LED三色指示灯，可时刻提醒该对讲机的电池剩余电量。
（五）、12.5kHz／25kHz可转换信道间隔
任何情况下灵活而方便的信道间隔转换要求。
（六）、脱离网络状态下工作／转发器开与关
经由转发器（中继台、中转台）以满足宽广区域的信号覆盖，或这不经中继台（中转台、转发器）而与另一台对讲机直联，这种脱网与在网自由地转换，可非常方便地实现您所需要的工作状态。
（七）、内置语音激活发射（VOX-语音激活发送）
用于非手持作业，通过对头戴式耳机来实现这一功能。
（八）、严格静噪／普通静噪
可方便地切换采用严格静噪滤除过度的背景噪声，或为普通覆盖而采用普通静噪。
（九）、现场改装任选插卡
（1）．实现电话接入能力的“双音多频解码”。
（2）．纪录和回放通话内容的“语音储存”。
信令系统
(1)语音选呼
使用摩托罗拉GP328对讲机用户将收到一条独特的个别呼叫或群组呼叫的语音提示信息，摩托罗拉GP328对讲机讲将带有一个特别提示提醒用来区分这是选呼还是个呼。
(2)对讲机开机自动检测
该功能可自动检测MOTOROLA GP328对讲机开机与否或是否处在有效通讯范围内，自动进行机器验证。
(3)呼叫提示
假定，您呼叫的机器无应答，则该对讲机将发出一种独特的提示声音，一直持续到对方回答为止。
(4)PTT识别码
每一次按下PTT键的时候，对讲机都会发出一个不同的识别码。该功能完全可以使调度者辨别出究竟是哪台机器在发射。
(5)对讲机遥控
该功能的特点是，对讲机可通过无线电磁波从控制系统来遥控关闭对讲机，以防止因对讲机丢失而的非法使用被人使用。
客户群体
一、矿山企业
无论是在金刚石采矿厂还是采煤矿厂，假如您是在震耳欲聋、到处尘埃的地下作业，您只需轻轻一触PTT按键，摩托罗拉专业对讲机GP328就可以非常方便地使外界与您的保持通讯联系。无论是下达生死攸关的紧急调度命令还是进行危险矿道爆破，您将始终保持清晰的通讯联系。
二、油田行业
在石油企业的日常作业过程中，无论是海上炼油厂和火灾还是扑灭井喷等发生任何危及生命的状况下，您完全可以依赖MOTOROLA专业对讲机。经过强化的设计绝对经得起最严酷的钻井条件，您甚至还可通过耳机等附件，腾出双手以获得更大的灵活性。
三、建筑行业
经过强化设计的MOTO专业对讲机为您带来更完美的安全性和更高的效率。无论是在调度一条管道的搬运，还是指挥吊车，您始终可以运筹帷幄，统揽全局。轻轻地按下一个按键（PTT），您便立即接通了与项目监理的联系。如有必要甚至可以直通医院，将加强防止现场事故的发生。
四、机场
无论是机场内的航班乘务组、执勤人员、调度员，还是保安均可深入地感受到使用MOTOROLA专业对讲机而带来的方便。经强化设计的MOTO专业对讲机为机场在日常管理中的调度，带来更完美的运营操作和更高的效率。尤其加强了机场控制中心与货运站、机务、客运的联络，避免人力、机械和时间的浪费。在紧急情况下，对讲机还可以发出各种信号以辅助协调各种复杂局面。
五、特种制造业及化工制造业等
面对分散于广阔工作区域以及室外的机械设备与人员，您所承担的是最富有挑战性的任务——如何为统揽全局而随时保持联系？答案在于为每一个人装备性能可靠的MOTO对讲机。他们结实耐用、使用方便，足以保证团队工作和协作的顺利进行，如您所愿地提高生产力。
基本规格

基本规格
类别 | 手台 | 通讯频道数量（个） | 16
频率范围 | 136MHz-174MHz/330MHz-400 MHz（仅可使用16条信道）/403MHz-470MHz/450MHz-527MHz
功率（W） | 136-174MHz：5W，403-470 MHz/450-527 MHz：4W
环境参数
工作温度 | -20℃—+55℃ | 工作湿度 | 5-90%
工作高度 | 55 | 存储温度 | -20℃-60℃
存储湿度 | 0-90% | 存储高度 | 55
功能特点
通话结束确认音 | 有 | 背景照明 | 无
免持功能 | 有 |  |
附件及选件
附件及选件 | 多种配件可选：镍氢电池，音频适配器，耳机，耳戴式麦克风接收机，头戴式耳机（轻型/中型/重型），适用于公安部门的扬声器话筒，分体式扬声器话筒，皮带夹，机套，胸袋，腰包，肩带，全向天线，单联充电器和修整器，充电器、调节装置和修整器 车载充电器和抑制器等
电力规格
电力供应 | 标准大容量镍氢电池可选：HNN9010，PMNN4008，PMNN4045
供电时间 | 高功率：8小时，低功率：10个小时
外观参数
显示屏 | 无 | 颜色 | 黑色
重量(g) | 420 | 长度(mm) | 134
宽度(mm) | 57.5 | 高度(mm) | 37.5

标签：GP328 摩托罗拉 对讲机

- 摩托罗拉对讲机GP328Plus
- 摩托罗拉防爆对讲机GP328
- TK-2160/3160
- KENWOOD TK-3230
- 伍建TK-2207/3207对讲机

- KENWOOD TK-208对讲机维修一例
- 马兰士 HX260U／V对讲机编程方法
- KENWOOD 系列对讲机复位方法
- 数字集团电话”和“模拟集团电话”集团电话交换机的区别

上一篇摩托罗拉对讲机GP338 下一篇全图放大
您所在的位置：首页 > 产品展示 > 对讲机 > 摩托罗拉 >

## 摩托罗拉防爆对讲机GP328