GP328Plus摩托罗拉对讲机-免费版

# 摩托罗拉对讲机GP328Plus

点击查看大图
说明：通迅频道数：16
最大通话距离：3公里
对讲机频率范围：136MHz-174MHz/330MHz-400 MH
显示屏：有
电力供应：标准大容量镍氢电池
货号：CN-GP328Plus
主要功能
一、领先的音频技术
MOTO的特殊语音压缩与低电平扩展技术，可实现更加清脆、明晰、有力的语音通话质量，即使是在噪杂的环境中也能够保持通畅无阻的通讯联系。
二、告警与警报
轻触一个紧急按键就可以发出刺耳的警报声，为用户提供即时的救助告警提示，满足紧急通讯的要求。
三、可以调节的发射功率
仅仅按下一个键，用户就可以针对小范围覆盖而切换到低发射功率，或是针对要求扩大通讯距离的场合，切换到高发射功率。高发射功率可以优化通讯范围，而低发射功率则可以节省电池的耗电量。
四、禁用／脱网启用／转发器
用户可以自由地通过转发器进行广域通讯，或是在通讯距离内当转发器出现故障时，脱离转发器直接与另一台对讲机沟通联系。
五、增强／正常静噪
用户可以灵活地保护自己的通讯，选择增强静噪来滤除不必要的弱信号干扰，抑或选择正常静噪来扩大通讯覆盖范围。
主要优点
GP328Plus-精致小巧，方便易用
小巧的GP328Plus为需要随时保持联系的流动专业工作人员提供一个掌上解决方案。GP328Plus具备用户友好的功能和直观的可编程按键，可以方便地进行菜单浏览，通过有序的对讲机操作来提高您的工作效率
一、16信道
最多可为用户提供16个信道，根据不同的通讯需求组成不同的工作集体。
二、音调标识
可以针对8个具体用户/通话组设定8种不同的振铃声，以实现对这8个主叫方的识别。
信令系统
MDC1200信令协议
●PTT识别码（编码）
在其他用户的对讲机上标识您发出的呼叫。
●选呼（编码）
让您接收具体的组呼或个呼
●呼叫提示（解码）
●来电通知
●对讲机检查（解码）
告诉对方您的对讲机是否开机或在通讯范围内
●对讲机遥毙（解码）
允许系统业主关闭失窃对讲机
●Quik Call Ⅱ信令
●DTMF信令
适用群体
一、公安
GP328Plus无线对讲机最适用于需要隐蔽工作的人员。小巧的GP328Plus可以隐蔽在上衣中，不露声色地操作。这款轻巧的对讲机还可方便地系在腰间，实现行进中的免提操作。除此之外，在空难、爆炸和暴乱等紧急情况下指挥营救作业的警物人员还可以通过GP328Plus传递清晰的话音，即使是在高度嘈杂和混乱的环境中也可以高效率处理危机情况。
二、民用保安
从运送大量现金到提供专业化的保安服务，结实的GP328Plus可以提供清晰的话音，既保证工作的顺利进行，又可以提高职业形象。
三、高层管理
采用小巧玲珑的GP328Plus无线对讲机，可以保持您良好的职业风度，提高无线通讯的速度与效率，同时还可以通过轻触一个按键来万无一失地随时与远距离工作人员进行沟通。
四、服务业
无论是在需要楼层安全巡查，还是需要安排会议室的临时使用，抑或是递送个人物品，精巧的GP328Plus无线对讲机都可以为您的宾客提供迅捷而灵活的优质服务。
技术规格

规格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　VHF/UHF
频率（MHz）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 136-174/330-400/403-470/450-527
信道数量 GP328 Plus16信道
电源　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5伏
外形尺寸　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　高（H）×宽（W）×厚（D） 使用薄型锂电池　　　　　　　　　　　　　　　　　　 101.5mm×55.5mm×30.5mm 使用高容量锂电池　　　　　　　　　　　　　　　　　 101.5mm×55.5mm×35.5mm
重量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 GP328 Plus　　　 GP338 Plus 使用薄型锂电池　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250gm　　　　　 265gm 使用高容量锂电池　　　　　　　　　　　　　　　　　　 270gm　　　　　 285gm
平均电池寿命（5-5-90工作周期）　　　　　　　　　　　 低功率　　　　　 高功率 使用薄型锂电池　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10小时　　　　　 7小时 使用高容量锂电池　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14小时　　　　 10小时
密封　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 符合军用标准810-C、D和E，通过IP54防雨实验
撞击和震动　　　　　　　　　　　　　　　　　 符合军用标准810-C、D和E及TIA/EIA603
防尘和湿度　　　　　　　　　　　　　　　　　 符合军用标准810-C、D和E及TIA/EIA603

发射机规格　　　　　　　　　　　 VHF/UHF | 接收机规格　　　　　　　　　　　　　 VHF/UHF
频率（MHz）　 136-174/330-400/403-470/450-527 | 频率（MHz）　 136-174/330-400/403-470/450-527
频带分割　　　　　　　　 　　　　全频段分化 | 频带分割　　　　　　　　　　　　 全频段分化
信道间隔　　　　　　　　　　　 12.5/20/25KHz | 灵敏度（12dB SINAD）EIA　　　　　　 0.25μV
频率稳定度（-30~60℃，基准+25℃）　　 2.5ppm | 互调（EIA）　　　　　　　　　　　　　　 70dB
功率　　　　　　　　　 5W（VHF）/4W（UHF） | 临近信道灵敏度　 　60dB@12.5KHz,70dB@25KHz
调制限制　　　 ±2.5@12.5KHz, ±4.0@20KHz, ±5.0@25KHz | 传导/辐射放射　　 -57dBm<1GHz，-47dBm>1GHz FCC Part 15
FM交流声及噪声　　　　　　　　　　　 -40dB | 额定音频　　　　　　　　　　　　　　 500mW
传导/辐射放射　　 -36dBm<1GHz/-30dBm>1GHz | 杂散抑制　　　　　　　　　　　　　　　 70dB
调制FCC型 12.5KHz 11KOF3E,25KHz 16KOF3E | 交流声及噪声　　　　　　　　　　　　　 -45dB
音频响应（300-3000Hz，6Db/oct预加重）　 +1~-3dB | 音频响应（300-3000Hz）　　　　　　　 +1~-3dB
音频失真　　　　　　　　　　　　　　　 　3% | 音频失真　　　　　　　　　　　　　　　　 3%

手持对讲机军用标准810C，D，E一览表

军用标准 | 810C | 810D | 810E
适用军用标准 | 方法　　　　 过程 | 方法　　　　 过程 | 方法　　　　 过程
低　 压 | 500.1　　　　 1 | 500.2　　　　 2 | 500.3　　　　 2
高　 温 | 501.1　　　　 1,2 | 501.2　　　　 1,2 | 501.3　　　　 1,2
低　 温 | 502.1　　　　 1 | 502.2　　　　 1,2 | 502.3　　　　 1,2
温度骤变 | 503.1　　　　 1 | 503.2　　　　 1 | 503.3　　　　 1
日光辐射 | 505.1　　　　 1 | 505.2　　　　 1 | 505.3　　　　 1
雨　 水 | 506.1　　　　 1,2 | 506.2　　　　 1,2 | 506.3　　　　 1,2
湿　 度 | 507.1　　　　 2 | 507.2　　　　 2,3 | 507.3　　　　 2,3
盐　 雾 | 509.1　　　　 1 | 509.2　　　　 1 | 509.3　　　　 1
灰　 尘 | 510.1　　　　 1 | 510.2　　　　 1 | 510.3　　　　 1
震　 动 | 514.2　　　 　8,10 | 514.3　　　　 1 | 514.4　　　　 1
撞　 击 | 516.2　　　　 12,5 | 516.3　　　　 1,4 | 516.4　　　　 1,4

标签：GP328 摩托罗拉 对讲机

- 摩托罗拉对讲机GP328Plus
- 摩托罗拉防爆对讲机GP328
- TK-2160/3160
- KENWOOD TK-3230
- 伍建TK-2207/3207对讲机

- KENWOOD TK-208对讲机维修一例
- 马兰士 HX260U／V对讲机编程方法
- KENWOOD 系列对讲机复位方法
- 数字集团电话”和“模拟集团电话”集团电话交换机的区别

下一篇：摩托罗拉对讲机GP338
您所在的位置：首页 > 产品展示 > 对讲机 > 摩托罗拉 >

## 摩托罗拉对讲机GP328Plus