GP338摩托罗拉无线专业对讲机-免费版

# 摩托罗拉对讲机GP338

点击查看大图
说明：通迅频道数：128
最大通话距离：5公里
对讲机频率范围：VHF:136 - 174MHz UHF: 330 - 400MHz 403 - 470MHz 450 - 527MHz
显示屏：无
电力供应：锂电池
货号：CN-GP338
主要功能
一、先进的音频技术
摩托罗拉自2001年起，摩托罗拉对讲机业务集团在国内首家推动了民用对讲机的标准制定及频率开放。随即推出摩托罗拉全新的对讲机品牌Walkie Talkie民用对讲机系列产品。目前，该公司在国内民用对讲机市场处于领先地位。 摩托罗拉 对讲机的特殊语音压缩与低电平扩展技术，可以实现更加清脆、明晰、有力的语音质量，即使是在噪杂的环境中也能够保持通畅无阻的通讯联系。
二、紧急警告与警报
轻触一个紧急按键就可以发出刺耳的警报声，为用户提供即时的救助告警提示，满足紧急通讯的要求。
三、可切换射频功率
优化覆盖区并节省电池消耗。
四、三色LED电池电量表
对讲机机身上部的三色LED指示灯提醒用户在电池电量过低时及时对电池充电。
五、12.5／25kHz可切换信道间隔模式
任何情况下灵活而方便的信道间隔转换要求。
六、转发器／脱网工作开／关
通过转发器的广域覆盖自由地进行通讯，或绕过转发器直接与另一台单机联络，方便地进行本地单机对单机通讯。
七、内置语音激活传送（VOX）
用于非手持作业，通过对标准的头戴式送受话机来激活这一功能。
八、严格静噪／普通静噪
可灵活切换采用严格静噪滤除过度的背景噪声，或为普通覆盖而采用普通静噪。
九、现场改装任选插卡
1．实现电话接入能力的“双音多频解码”。
2．纪录和回放通话内容的“语音储存”。
其他功能
●信道扫描
●超时计时器
●私线/数字私线
●繁忙信道关闭
GP338——功能强大的对讲机
对于总是处于活动状态中的人或需要一个聪明工作助手来进行双向通话并通过缩短关机时间来提高生产力的人来说，MOTO对讲机GP338是他们自然而然的选择。它是建筑工人、承包商、工程师、保安人员、矿工、勘探人员和其他一些人员理想的选择，因为这一机型提供了一系列可扩展的功能。
一、14位字符点阵式显示屏
14位字符显示屏可以及时显示至关重要的信息，如PTT识别码，对讲机功率指示和信号强度指示。
二、接收信号强度指示
直观的屏幕显示使用户可以一目了然地掌握自己所在区的信号强度。
三、128信道
MOTOROLA对讲机GP338最多可提供128条信道，为组织不同的工作团队提供更大的灵活性。
四、姓名与音调标识
可根据8个不同的振铃声和视觉主叫方身份识别设定8种不同用户/通话组用户。
五、备忘录提示
对记录下来的呼入信息加注时间或对重要的约定设定备忘提示。
六、菜单键
便于浏览的菜单键使用户可以通过指尖选择相关的功能。
七、双音频（DTMF）编码
允许用户在同一抬对讲机上方便地接入本地有线电话网或与基地无线电系统用户进行私密通话。
信令功能
MDC1200信令协议
●PTT识别码
每次按下PTT键时，对讲机均会发出一个独一无二的识别码。这一功能使调度者可以判明是哪一台对讲机在进行发送。
●呼叫提示
如果您所呼叫的对讲机没有应答，则该对讲机将发出一种提示音，直到对方采取行动。
●语音选呼
对讲机用户收到一条独一无二的个呼或组呼的语音信息，它附带一个提示，说明这是一次选呼。
●对讲机开机检测
自动检测对讲机是否开机或位于通讯距离内，自动进行验机。
●对讲机遥控
可以通过电波从控制系统关闭对讲机，以防止因对讲机失窃而造成的非法使用。
QuikCall Ⅱ
1．呼叫提示
带持续提示音调的无话音寻呼，直到该信息得到应答。
2．语音选呼
继之以一则语音信息的寻呼提示。
适用群体
在一、公安与私人保安
专业无线电对讲机与其他无线通讯系统的区别在于，在分秒必争的情况下，只要按下一个按键，就可以在瞬间沟通联系。摩托罗拉专业对讲机使你全天候联络畅通、高效地为您的安全服务。无论您的巡警或保安人员正在某一现场执行任务，还是遍布于某一囊括若干地点的大范围地区，摩托罗拉专业对讲机都可以提供清晰而不间断的语音通讯，而这一点对于保安工作来说仍是至关重要的。
二、制造业
面对散布于广阔工作面或室外的机械设备与人员，您所承担的是最富有挑战性的任务——如何为统揽全局而随时保持联系？答案在于为每一个人装备性能可靠的摩托罗拉专业对讲机。他们结实耐用、使用方便，足以保证团队工作和协作的顺利进行，如您所愿地提高生产力。
三、矿山业
无论是煤矿还是金刚石矿，如果是在尘埃飞舞、噪声震耳的地下坑道内工作，您只需要轻轻一触通话键，摩托罗拉专业对讲机就可以沟通您与外界的联系。无论是进行危险矿道爆破还是下达生死攸关的紧急调度命令，您将始终保持清晰的通讯联络。
四、机场
无论是机场内的保安、执勤人员、调度员，还是航班乘务组都深刻体会到使用摩托罗拉专业对讲机所带来的便利。强化设计的摩托罗拉专业对讲机为机场调度带来更高的效率和更完美的运营操作。特别加强了机场控制中心与货运站、机务、客运的联络，避免人力、机械和时间的浪费。紧急情况下，对讲机还可以发出各种信号以辅助协调各种复杂局面。
五、建筑业
强化设计的摩托罗拉专业对讲机为您带来更高的效率和更完美的安全性。无论是指挥吊车，还是调度一条管道的搬运，您始终可以统揽全局，运筹帷幄。按下一个按键，您便即刻接通了与项目监理的联系，如有必要甚至可以直通医院。将加强现场事故的防止发生。
六、油田
如果是日常作业，是扑灭井喷和火灾还是海上炼油厂发生任何危及生命的情况，您都可以依赖摩托罗拉专业对讲机。强化的设计经得起最严酷的钻井条件，您甚至可以通过头戴式送话器或耳机等附件，腾出双手来获得更大的灵活性。
七、酒店业
逐楼层进行保安检查，修理客房中的消防喷头，管理紧张而繁忙的宴会厅人员，摩托罗拉专业对讲机都是您从事这些工作的明智投资。利用摩托罗拉专业对讲机可以做出即时的反应，保证您的宾客绝对满意，同时又使酒店的运营万无一失。
技术规格
GP338技术规格表
LB,VHF,UHF一般性能指标

频率　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30-50/66-88/136-174/300-370/330-400/403-470/450-527MHz
信道数量 GP338128信道
电源　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 用充电电池供电-7.5伏
外形尺寸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高（H）×宽（W）×厚（D） 使用标准高容量镍镉金属氢化电池　　　　　　　　　　 137mm×57.5mm×37.5mm 使用超高容量镍镉金属氢化电池　　　　　　　　　　　 137mm×57.5mm×40.0mm 使用镍镉电池　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 137mm×57.5mm×40.0mm 使用锂电池　　　　　　　　　　　　 137mm×57.5mm×33.0mm(对讲机机座高度不包括按钮高度)
重量　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 GP 338
使用标准高容量镍氢电池　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 428克 使用超高容量镍氢电池　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 508克 使用镍镉电池　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 458克 使用锂电池　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 358克
平均电池寿命（5-5-90工作周期）　　　　　　　　　　　 低功率　　　　　　　 高功率 使用标准高容量镍镉金属氢化电池　　　　　　　　　 11小时　　　　　　　 8小时 使用超高容量镍镉金属氢化电池　　　　　　　　　　 14小时　　　　　　　　 11小时 使用镍镉电池　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12小时　　　　　　　 9小时 使用锂离子电池　　　　　　　　　　　　　　　　　 11小时　　　　　　　 8小时
密封　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 符合军用标准810-C、D和E，通过IP54防雨实验
撞击和震动　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 符合军用标准810-C、D和E及TIA/EIA603
防尘和湿度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 符合军用标准810-C、D和E及TIA/EIA603

发射机　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 接收机

规格　　　　　　　　　　　　　　　 VHF/UHF | 规格　　　　　　　　　　　　　　　 VHF/UHF
频率（MHz）　　　 30-50/66-88/136-174/300-370/ 330-400/403-470/450-527 | 频率（MHz）　　　 30-50/66-88/136-174/300-370/ 330-400/403-470/450-527
频带分割　　　　　　　　　　　　 全频段分化 | 频带分割　　　　　　　　　　　　 全频段分化
信道间隔　　　　　　　　　　　 12.5/20/25KHz | 灵敏度（12dB SINAD）EIA　　　　　　 0.25μV
频率稳定度 （-30~60℃，基准25℃）+/-0.00025% | 互调（EIA）　　　　　　　　　　　　　　 70dB
电源　　　　　　　 5W（VHF）/4W（UHF） | 临近信道灵敏度　　 60dB@12.5KHz,70dB@25KHz
调制限制　　　　 ±2.5@12.5KHz, ±4.0@20KHz, ±5.0@25KHz | 传导/辐射放射　 　-57dBm<1GHz，-47dBm>1GHz FCC Part 15
FM交流声及噪声　　　　　　　　　　　 -40dB | 额定音频　　　　　　　　　　　　　　 500mW
传导/辐射放射　　 -36dBm<1GHz/-30dBm>1GHz | 音频失真　　　　　　　　　　　　　　　　 3%
调制FCC型 12.5KHz 11K0F3E,25KHz 16K0F3E | 交流声及噪声　　 -45dB@12.5KHz,-50dB@25KHz
音频响应（300-3000Hz）　　　　　　　 +1~-3dB | 音频响应（300-3000Hz）　　　　　　　 +1~-3dB
音频失真　　　　　　　　　　　　　　　　 3% | 杂散抑制　　　　　　　　　　　　　　　 70dB

低频段与中频段规格　　　　　　　　　　　　　　　　　 发射机

频率（MHz） | 29-42，35-50MHz | 66-88MHz
信道间隔 | 12.5/20/25KHz | 12.5/20/25KHz
频率稳定度 | -30~60℃，基准25℃±0.0010% | -30~60℃，基准25℃±0.0010%
电源 | 6W | 5W
调制限制 | ±2.5@12.5KH, ±5.0@20KHz, ±5.0@25KHz | ±2.5@12.5KHz, ±5.0@20KHz, ±5.0@25KHz
FM交流声及噪声 | -40dB | -40dB
传导/辐射放射 | -36dBm<1GHz/-30dBm>1GHz | -36dBm<1GHz/-30dBm>1GHz
音频响应（300-3000Hz） | +1~-3dB | +1~-3dB
音频失真 | 3% | 3%

接收机

灵敏度（12dB SINAD） | 0.30μV
互调 | 65dB
邻近信道灵敏度 | 60dB@12.5KHz,70dB@25KHz
杂散抑制 | 70dB
额定音频 | 500mW
额定音频时音频失真 | 3%
交流声及噪声（用噪声计测量） | -45dB@12.5KHz,-50dB@25KHz
调制FCC型 | 25KHz　 25KHz　 16koF3E
音频响应（300-3000Hz） | +1~-3dB
传导杂散辐射 | -57dBm<1GHz/-47dBm>1GHz/Fcc Part 15

注：所有接收机H&N数字假设使用低等扩展器
手持对讲机美国军用标准MIL-STD 810C、D和E一览表

军用标准 | 810C | 810D | 810E
适用军用标准 | 方法　　　　 过程 | 方法　　　　 过程 | 方法　　　　 过程
低　 压 | 500.1　　　　 1 | 500.2　　　　 2 | 500.3　　　　 2
高　 温 | 501.1　　　　 1,2 | 501.2　　　　 1,2 | 501.3 　　　　1,2
低　 温 | 502.1　　　　 1 | 502.2　　　　 1,2 | 502.3　　　　 1,2
温度骤变 | 503.1　　　　 1 | 503.2　　　　 1 | 503.3　　　　 1
日光辐射 | 505.1　　　　 1 | 505.2　　　　 1 | 505.3　　　　 1
雨　 水 | 506.1　　　　 1,2 | 506.2　　　　 1,2 | 506.3　　　　 1,2
湿　 度 | 507.1　　　　 2 | 507.2　　　　 2,3 | 507.3　　　　 2,3
盐　 雾 | 509.1　　　　 1 | 509.2　　　　 1 | 509.3　　　　 1
灰　 尘 | 510.1　　　　 1 | 510.2　　　　 1 | 510.3　　　　 1
震　 动 | 514.2　　　　 8,10 | 514.3　　　　 1 | 514.4　　　　 1
撞　 击 | 516.2　　　　 12,5 | 516.3　　　　 1,4 | 516.4　　　　 1,4

- 摩托罗拉对讲机GP328Plus
- 摩托罗拉防爆对讲机GP328
- TK-2160/3160
- KENWOOD TK-3230
- 伍建TK-2207/3207对讲机

- KENWOOD TK-208对讲机维修一例
- 马兰士 HX260U／V对讲机编程方法
- KENWOOD 系列对讲机复位方法
- 数字集团电话”和“模拟集团电话”集团电话交换机的区别

上一篇：摩托罗拉对讲机GP328Plus 下一篇：摩托罗拉防爆对讲机GP328
您所在的位置：首页 > 产品展示 > 对讲机 > 摩托罗拉 >

## 摩托罗拉对讲机GP338