文字题&
问答题&

#
1.应急管理的四个阶段有那些？&
    答：应急管理是一个动态的过程，包括预防、准备、响应和恢复四个阶段。&
2.什么是安全生产五要素？&
    答：安全生产五要素包括安全文化、安全法制、安全责任、安全科技和安全投入。&
3.安全文化的组成部分&
    答：安全的物质文化、安全的行为文化、安全的观念文化。&
4.双重名称是指什么？&
    答：双重名称指设备名称和编号。&
5.遇有电气设备着火时，如何处理？&	
    答：遇有电气设备着火时，应立即将有关设备的电源切断，然后进行救火。&
6.进入生产现场有何安全要求？&
    答：任何人进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外)，应正确佩戴安全帽。&
7.在室外构架上工作，在邻近其他可能误登的带电架构上悬挂什么标示牌？&
    答：应悬挂“禁止攀登，高压危险！”的标示牌。&
8.电气设备按电压分为哪两种？它们的电压值如何界定？&
    答：1）高压电气设备和低压电气设备；2）高压电气设备：电压等级在1000V及以上者；低压电气设备：电压等级在1000V以下者。&
9.持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作，应增填什么？&
    答：工作票份数&
10.线路工作时，在什么情况下可以进行间接验电？&
    答：对无法进行直接验电的设备、高压直流输电设备和雨雪天气时的户外设备，可以进行间接验电。&
11.公司信息安全总体防护策略是什么？&
    答：双网双机、分区分域、等级防护、多层防御。&
12.高处作业指什么？&
    答：凡在坠落高度基准面2m及以上的高处进行的作业，都应视作高处作业。&
13.重要电力用户分为哪几类？&
    答：特级、一级、二级重要电力用户和临时性重要电力用户。&
14.发包方在开工前应对承包方哪些人进行安全技术交底？&
    答：承包方负责人和工程技术人员、安监人员。&
15.隐患排查治理闭环管理流程是什么？&
    答：发现-评估-报告-治理（控制）-验收-销号。&
16.公司《安全生产反违章工作管理规定（试行）》中规定违章计分的标准是什么？&
    答：一类违章6分、二类违章3分、三类违章1分。&
17.公司《安全生产反违章工作管理规定（试行）》中规定违章者违章计分累计达到6分，对违章者如何处分？&
    答：给予待岗3个月处分。&
18.动火作业票填写一式几份？&
    答：动火作业票填写一式3份。&
19.安全帽在使用前应做哪些检查？&
    答：应检查帽壳、帽衬、帽箍、顶衬、下颏带等附件是否完好无损。&
20.已终结的工作票、事故应急抢修单应保存多长时间？&
    答：已终结的工作票、事故应急抢修单应保存一年。&
21.“电动工具未做到“一机一闸一保护”，电线直接钩挂在闸刀或直接插入插座内使用，两相三孔插座代替三相插座”属于什么违章类型？&
    答：三类装置违章。&
22.“从此进出！”应悬挂在何处？&
    答：室外工作地点围栏的出入口处。&
23.“生产场所无逃生路线的标示”属于什么违章类型？&
    答：三类装置违章。&
24.“一张工作票下设多个工作小组，未按规定使用工作任务单”属于什么违章类型？&
    答：一类行为违章。&
25.在电气设备上工作，保证安全的技术措施有哪些？&
    答：1）停电；2）验电；3）接地；（原为装设接地线）；4）悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。&
26.带电作业应在良好天气下进行,当风力大于几级时,不宜进行带电作业？&
    答：5级&
27.第一种工作票需办理延期手续，应在有效时间尚未结束以前由工作负责人向谁提出申请，经同意后给予办理?&
    答：工作许可人&
28.工作票签发人或工作负责人对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作，应增设什么人和确定被监护的人员?&
    答：专责监护人&
29.省公司安全风险预警信息按照严重程度一般分为哪几级预警？哪级最高？&
答:Ⅰ级（红色）预警、Ⅱ级（橙色）预警、Ⅲ级（黄色）预警，Ⅳ级（蓝色）预警，Ⅰ级（红色）预警为最高级别。&
30.填用数日内工作有效的第一种工作票，每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除，次日恢复工作前应重新做什么?&
    答：验电、挂接地线&
31.安全工作必须充分发挥两个体系的作用，是指哪两个体系？&
    答：安全生产保证体系和安全生产监督体系。&
32.安全用具的作用是什么？&
    答：是为了防止工作人员触电、灼伤、高处坠落、中毒，作用是保证人身安全。&
33.安全标志分为几类？各是什么？&
    答：分四类，禁止标志，警告标志，指令标志，提示标志。&
34.四不放过的原则是什么？&
    答：事故原因不清不放过；事故责任者和应受教育没有受到教育的不放过；没有采取防范措施的不放过；事故责任者没有受到处罚不放过。&
35.在两票中对计划工作时间是怎样解释的？&
    答：计划工作时间是指不包括设备停、送电操作及安全措施实施时间的设备检修时间。&
36.现场工作人员应学会哪些急救方法？&
    答：应学会触电、窒息急救、人工呼吸，并要熟悉烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。&
#